**BASKETBOL POTASI TEKNİKŞARTNAMESİ**

**(AKRİLİK CAM PANYALI)**

* Basketbol Potası tek direkli (4”) Ø 114\*4,5 metal taşıyıcı ayaklı olacaktır.
* **Akrilik Cam Panyalı**sabit çemberli tip olacaktır.
* Panyanın ve çemberin sabitlendiği çerçeve 30\*50\*2,5 mm kutu profilden imal edilecek, beyaz renkte fırın boyalı olacaktır. Taşıyıcı aksama kolayca bağlanıp sökülebilir olacaktır. Sporcunun çembere asılmalarında çembere gelen basıncı metal aksama aktarıp çemberin ve panyanın kırılmasını önleyecek şekilde olacaktır.
* Bütün metal aksamlar beyaz renkte elektrostatik “Fırın Boyalı” olacaktır.
* Potanın montajı için, min. 50 cm’lik ankrajlar zeminin yapım aşamasında yerlerine betonla sabitlenecek, beton yeterince prizini aldıktan sonra pota ankaraja monte edilecektir.
* Basketbol potaları TSE belgeli olacaktır.

**ÇARPMA LEVHASI**

* Çarpma Levhaları 105\*180 cm ebatlarında FİBA Standartlarında olacaktır.
* Panya, akrilik malzemeden şeffaf imal edilmiş ve 10 mm kalınlıkta olacaktır.
* Panya üzerine işaretlenen kenar çizgileri ile dikdörtgen çizgileri beyaz renkte, topun çarpması ile çizgilerin aşınmaması için arkadan boyalı olacaktır.
* Akrilik cam TSE belgeli olacaktır.

**BASKETBOL ÇEMBERİ**

* Basketbol çemberi sabit olacak
* Ağ bağlantısı FİBA standartlarına göre olacaktır.
* Çember malzemesi  20mm çapında yuvarlak metalden imal edilmiş olacaktır.
* Çemberlerin çarpma levhasının ön yüzeyine en yakın noktası 15 cm olacaktır.
* Elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
* Bağlantı için dört noktadan bağlantı deliği olacaktır.
* Çemberlerin iç çapı 45 cm olacaktır.
* TSE belgeli olacaktır.
* Çemberlerde floş ipten imal edilmiş ağ kullanılacaktır.